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张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目家具采购
项目招标公告

[bookmark: OLE_LINK3]一、采购项目名称：张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目家具采购项目
[bookmark: OLE_LINK1]二、采购上限价及内容：
2.1采购上限价：349884元（总价和单价均不得超采购上限价，否则作否决投标处理）。
2.2服务内容：张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目家具采购项目。详见采购清单。
三、投标人的资格要求：
3.1、基本资格条件
投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；
（2）依法缴纳税收的证明材料，提供下列材料之一：
缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；
（4）其他说明：
①前文所称“近三个月”特指2026年6月至2026年8月。
②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。
（5）除法律、法规和规章规定外，招标文件中所有条款均为实质性要求和条件，对其中任何一条的负偏离，在评标时将其视为投标无效。
3.2、投标人特定资格条件：无。
3.3、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: OLE_LINK7]3.4、投标截止时间：2026年 09 月16 日09:30（北京时间）
递交投标文件地点：浏阳市人民东路60号2楼202室
3.5、开标时间：2026年 09 月16 日09:30（北京时间）
开标地点：浏阳市人民东路60号2楼202室
3.6、投标人要求澄清招标文件：投标人若对招标文件有任何疑问，应于2026年  09月13 日17:00（北京时间）前以不署名的方式发送至461233980@qq.com（邮件主题需填写该项目名称），过期不予受理。
3.7招标澄清公告在浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http://www.liufajituan.com/）发布，投标人自行在上述网站下载，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。
3.8、开标时查验：法人代表授权委托书、法定代表人身份证明和被授权人有效身份证原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明。
3.9、中标方应在公示期结束后7日内与招标人对接，并完成采购合同签订。中标后逾期不签订合同或未按招标文件约定签订合同的，视为放弃中标。投标人提供虚假材料谋取中标的、中标后放弃中标的、将合同转包的，提供假冒伪劣产品的，将列入不良行为记录名单，在3年内禁止参加浏发集团（及下属公司）任何项目的招标采购活动。
[bookmark: _Toc3730]四、评标办法：最低评标价法。
五、投标保证金
本项目不需要缴纳投标保证金。
六、获取招标文件
6.1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http：//www.liufajituan.com/）免费下载招标文件。
6.2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。
七、联系方式：有关此次采购事宜，可向下列单位查询：
招 标 人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司
地    址：浏阳市人民东路60号
联 系 人：李先生      电话：0731-83648668
代理机构：湖南永正项目管理有限公司
地    址：浏阳市集里街道鼎丰家居建材城21栋6楼
联 系 人：陈女士      电话：15084994649
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张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目家具采购
项目招标文件
湖南永正项目管理有限公司受浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司委托，就其张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目家具采购项目进行采购，现进行招标。
一、招标范围及内容：张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目家具采购项目。详见采购清单。
二、项目地点：本项目位于浏阳市张坊镇。
三、资金来源：企业自筹资金。
[bookmark: _Toc300677995][bookmark: _Toc429827520]四、服务工期：合同签订后20日历天内货到并完成安装。具体时间根据项目主体施工的实际情况以采购人通知的时间为准，所有货品进场前提供样品或资质证明，经业主单位确认后，方可进场，采购人将提前告知制作与安装方。
五、质量要求：合格。
六、质保期：整体质保期为验收合格之日起12个月。部分设备的质保期与服务厂商承诺的质保期或国家、行业相关强制标准不一致的，以较长期限为准。
七、投标资格要求
7.1、基本资格条件：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；
（2）依法缴纳税收的证明材料，提供下列材料之一：
缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；
（4）其他说明：
①前文所称“近三个月”特指2026年6月至2026年8月。
②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。
（5）除法律、法规和规章规定外，招标文件中所有条款均为实质性要求和条件，对其中任何一条的负偏离，在评标时将其视为投标无效。
7.2、特定资格条件：无。
7.3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的；
（4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的；
[bookmark: OLE_LINK2]八、采购上限价：349884元（总价和单价均不得超采购清单价，否则作否决投标处理）。
九、9.1、交货地点：浏阳市张坊镇采购人指定地点。
[bookmark: _Toc401742306][bookmark: _Toc359570304]9.2、付款方式：
全部货到现场，完成安装调试且预验收合格后乙方提供增值税专用发票支付合同金额的50%；试运行3个月且稳定运行后进行正式验收，正式验收合格后支付至合同金额的70%；经招标人审计后支付至合同结算金额的95%，余款5%作为质保金，在质保期满后15个工作日内（无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等）一次性付清余款（不计息）。
9.3、功能要求及（服务）标准：
符合技术规格和参数要求，达到国家安全性能要求，按合同约定供货维保。
9.4、运输、安装、调试要求：运输做好货品防护、监管，按合同要求完成安装调试，费用包含在货品报价，货品、施工人员安全责任由供货人负责。
十、其他要求：
10.1、验收标准
（1）进场货物验收。材料、构配件、设备到货后48小时内，现场管理代表、监理工程师（如有）应根据图纸， 采购合同、技术参数等对货物进行检验检验达标并逐项签字确认后，货物才能进行安装；检验不达标的，供货人应及时将货物进行清退。 
（2）隐蔽工程验收。采购项目涉及隐蔽工程验收和计量的应按照建设工程的管理规定，对隐蔽工程进行验收和计量后， 才能进行覆盖，以及下一道工序施工。
（3）项目完工后，应组织进行预验收，成立验收小组。按照采购合同、招标文件、投标文件、封存样品(如有)、图纸、清单等进行验收。验收合格的，签署预验收合格证明 ；验收不合格的。要求限期整改，直至合格为止。 
（4）试运行验收，试运行3个月。试运行合格后，由使用部门签署试运行合格记录；试运行不合格的，要求限期整改，直至合格为止。	
（5）正式验收，采购项目预验收和试运行期满合格后，应组织正式验收，并签署正式验收证书。
10.2、	质量保证及售后服务：
（1）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责限期内全免费（免全部工时费、辅材费、材料费、交通费、管理费、财务费等等）更换或维修；并负责由此带来的全部损失。更换零配件的，零配件的质保期从更换之日起重新计算。
（2）质保期内，所供产品出现质量问题，中标人收到招标人通知2小时内给予解决方案，24小时内到现场， 重大问题或其他无法立刻解决的问题应在12小时内解决或提出明确解决方案，如因中标人原因不能及时解决，保修期顺延；如中标人收到招标人通知未做出处理的，招标人可以自行组织维修，所产生的费用全部由中标人承担，
（3）在质保期内，所投产品如出现性能严重偏差或重大质量问题等情况，招标人可要求无条件退货或更换同品牌、同型号全新产品，由此给招标人造成的损失由中标人承担。
质保期内因中标人原因导致修理期超过15日的，中标人应免费更换同型号同规格产品，且延长相应时长的质保期；
在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用或者质保期内出现3次故障的，中标人必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号全新产品，并承担因此而产生的一切费用。
（4）保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论招标人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
（5）质保期：整体质保期为正式验收合格之日起12个月。部分设备的质保期与服务厂商承诺的质保期或国家、行业相关强制标准不一致的，以较长期限为准。
10.3、本项目采用全费用综合包干单价方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置、产品运输保险保管、安装调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由投标人免费提供，招标人不再支付其他任何费用。
10.4、所有参与项目的工作人员一切安全责任由中标人承担。
十一、投标文件的编制、密封、递交
1、投标文件组成
（1）封面：包括采购项目名称、投标人名称、法定代表人或其委托代理人签名、日期
（2）投标函
（3）投标承诺汇总表及分项报价表
（4）货物/服务说明
（5）商务技术响应/偏离表
（6）法定代表人身份证明及授权委托书（如有）
（7）投标人基本情况表及资格审查资料
（8）投标人认为需要提供的其它资料
2、投标文件一式叁份，正本一份，副本贰份，必须采用胶装方式装订，在投标文件封页右上角注明“正本”或“副本”，（正本和副本如有不一致之处，以正本为准），并用密封袋密封后提交，密封袋上须加盖投标人印章。另须提供电子文件一份(采用U盘形式，并标注投标人名称)，电子文件应为投标文件签章后的扫描件，格式为PDF。 
十二、投标文件递交
     开标时间及投标截止时间定为：2026年 09 月16 日09时30分。开标地点：浏阳市人民东路60号2楼202室，本项目由法定代表人携带本人身份证和法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明和法人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明必须按时参加开标会议，不得迟到。
十三、评标办法（最低评标价法）
1、评标详细程序
     第一阶段：资格性审查
 评标委员会对投标人的资格证明文件（营业执照、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书、特定资格条件等）进行审查，符合招标文件要求者进入下一阶段评标，不符合条件者作否决投标处理，对未能通过资格证明文件的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。
第二阶段：符合性审查
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人对投标承诺汇总表内容进行修改或货物/服务不满足招标文件要求的视为不响应招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。对未能通过符合性审查的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。
 第三阶段：投标报价审查
评标委员会对投标报价进行审查，评审投标报价详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，对未能通过评审商务的投标人，评标委员会必须阐明理由及原因，并予记录。投标人的报价必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。
第四阶段：确定投标人的排序并推荐第一、二、三中标候选人
（1）评标委员会依据招标文件和投标人投标文件，从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的投标人中，按照最终评标价由低到高的顺序，向招标人推荐成交候选投标人，并编写评审报告。出现报价相同的2个及以上第一中标候选人时，现场抽签确定。
十四、联系方式
招标 人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司
地    址：浏阳市人民东路60号
联 系 人：李先生      电话：0731-83648668
代理机构：湖南永正项目管理有限公司
地    址：浏阳市集里街道鼎丰家居建材城21栋6楼
联 系 人：陈女士      电话：15084994649
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	张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目家具采购清单

	序号
	品  名
	规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注（图片为参考样式）

	大厅

	1
	茶桌椅
	茶桌尺寸：2400*800
1茶桌+1主椅+4副椅+1茶水柜岩板+实木优质环保开放油漆（五底三面）；
	1
	套
	13800
	13800
	[image: ]

	2
	博古架
	尺寸：2490*300*2100
实木，优质环保开放油漆（五底三面）；
	1
	组
	10523
	10523
	[image: ]

	3
	前台
	尺寸：4000*800*1050
1.主材：高密度纤维板；含水率小于8%，密度大于650-700kg/m3,吸水厚度膨胀率小于3%。                              2.油漆：环保金刚漆，甲醛含量最小于0.9mg/100g,采用5底3面油漆方式，流平度高,漆膜丰满，底漆为封闭漆。                                                 3.工艺：从开料 →铣形→打磨→封闭→两道干磨→PE底→三道干磨→PU底→三道精磨→除尘→喷三遍面漆→烘干→水磨→打蜡→抛光等经过二十五道工序完成,表面靓丽，高光泽、高丰满度，优异的流平性和鲜映性，良好的耐酸、碱、盐等化学品性能，良好的抗氧化性能，不易黄变颜色耐久，不易出色差。                                                                                            4.配件：优质五金配件。
	1
	组
	10880
	10880
	[image: ]

	4
	前台椅
	架子：天然白蜡木
座包：优质西皮靠背座包
	1
	件
	646
	646
	[image: ]

	5
	矮柜
	尺寸：4000*600*900
矮柜台面带大理石，1.基材：多层实木板
2.木皮：天然橡木木皮+优质环保开放油漆（五底三面）；
	1
	组
	8330
	8330
	[image: ]

	6
	吊柜
	尺寸：4000*400*1000
1.基材：多层实木板
2.木皮：天然橡木木皮+优质环保开放油漆（五底三面）；
	1
	组
	5780
	5780
	[image: ]

	7
	吧椅
	（1）叭盘；（2）260D黑色气杆（3）黑色顶托（4）弯曲木实木多层板（5）35#高密度纯海绵（6）耐寒耐磨强韧性出口单专用的优质西皮
	4
	件
	680
	2720
	[image: ]

	8
	休闲桌
	尺寸：600*500：多层板贴木皮
	3
	张
	1343
	4029
	[image: ]

	9
	休闲椅
	尺寸：585*765*600坐高345
迪加尔袋鼠椅实木结构，坐感偏硬朗，真藤编透气不闷屁股，靠背弧度托住腰，久坐不累，榫卯结构
	10
	张
	1683
	16830
	[image: ]

	10
	前台沙发
	尺寸：三人位2800*800*400
◆主材：榆木
◆辅材：实木多层板
◆工艺：传统榫卯工艺、框架式结构
◆漆面：两底两面开放式涂装工艺
◆软包座垫
	1
	张
	9600
	9600
	[image: ]

	11
	大厅户外桌椅
	圆桌：1.2米1+4铸铝
	1
	组
	5338
	5338
	[image: ]

	12
	大厅户外桌椅
	方桌1.6米1+6铸铝
	1
	组
	7378
	7378
	[image: ]

	13
	大厅户外伞
	尺寸1：3米*3米
1、铝合金框架
2、表面喷涂高品质户外专用粉末
3、常规国产伞布
4、铸铝伞盘和铸铝把手
5、130公斤水箱底座配
	2
	把
	2720
	5440
	[image: ]

	小  计
	
	
	
	
	
	101294
	

	[image: ]娱乐室

	1
	麻将桌
	白蜡木板木结构，上海上岛机芯
	1
	张
	7038
	7038
	

	2
	麻将椅
	靠背：优质西皮面料，内部填充高密度高回弹海绵，靠背内部为铁架结构，采用加厚圆管制作，造型新颖，根据人体背部设计，贴背舒适。架子：优质太空灰喷涂钢架，管壁厚度1.2mm，加厚锥管，结实稳固，可承重160KG
	4
	张
	323
	1292
	[image: ]

	3
	边几
	实木+岩板台面
	2
	个
	380
	760
	[image: ]

	4
	餐边柜
	尺寸：1000*380*950
木材:美国白蜡木实木多层板芯板。结构:榫卯。工艺饰面:半开放半封闭，环保漆三底两面
	1
	组
	3185
	3185
	[image: ]

	小  计
	
	
	
	
	
	12275 
	

	餐厅

	1
	圆桌
	尺寸：1.5米（手动）
主体框架采用实木制作，台面采用多层板贴木皮，纯实木封边，桌脚实木，环保油漆喷涂，PE底漆；
	4
	张
	5376
	21504
	[image: ]

	2
	餐椅
	白蜡木实木框架+西皮面料
	40
	张
	680
	27200
	

	小  计
	
	
	
	
	
	48704 
	

	包房

	1
	圆桌
	尺寸：直径2000（电动）
主体框架采用橡胶木实木制作，台面采用多层板贴木皮，纯实木封边，优质岩板转盘，转盘下配托架支撑平稳，坂木结合桌脚，内部钢架结构烤漆工艺，超强承重，环保品牌油漆喷涂，PE底漆，电动转盘，遥控控制，可调速电机，联谊品牌电机
	1
	件
	5508
	5508
	[image: ]

	2
	餐椅
	白蜡木实木+西皮面料
	12
	件
	980
	11760
	

	3
	水吧柜
	尺寸：1200*400*800（带烧水）
白蜡木实木框架+多层板贴木皮
	1
	组
	4500
	4500
	[image: ]

	小  计
	
	
	
	
	
	21768 
	

	一楼高级标间（6间）

	1
	衣柜
	尺寸：1000*600*2800
1.基材：多层实木板
2.木皮：天然胡桃木皮+优质环保开放油漆（五底三面）；
3.含不锈钢挂衣杆；不含灯带                                             4.含行李凳
	6
	套
	2788
	16728
	[image: ]

	2
	水吧柜
	尺寸：550*850*600
1.基材：多层实木板
2.木皮：天然胡桃木皮+优质环保开放油漆（五底三面）
	6
	件
	833
	4998
	[image: ]

	3
	迷你吧
	尺寸：960*600*850
1.基材：多层实木板
2.木皮：天然胡桃木皮+优质环保开放油漆（五底三面）；
3.藤编造型门板
	6
	件
	1428
	8568
	[image: ]

	4
	写字台
	尺寸：3950*600*750
1.基材：多层实木板
2.木皮：天然胡桃木皮+优质环保开放油漆（五底三面）；
	6
	件
	2533
	15198
	[image: 去掉小转盘]

	5
	休闲凳
	架子：天然白蜡木
座包：优质西皮靠背座包
	6
	件
	646
	3876
	[image: ]

	6
	床头柜
	床箱尺寸：2100*1500*350
床屏木饰面：4870*12*1200
软包：1500*850*100
1.基材：12MM多层实木板
2.木皮：天然胡桃木皮+优质环保开放油漆（五底三面）
	12
	件
	400
	4800
	[image: 去掉小转盘 (1)]

	7
	床箱
	
	12
	件
	1033
	12396
	

	8
	床屏木饰面+软包
	
	12
	件
	1581
	18972
	

	9
	床垫
	材质： 床垫类型 2边款 2.1*2.1MM高碳钢6.2环独立袋装弹簧系统酒店床垫。                                                                             面料:针织布料。面料面层 第一层：针织布280g 。第二层：1500克无胶蓬松绵。 第三层：2.5CM压缩高弹棉。 第四层：无纺布克重30g／㎡。 大边层: 第一层：阻燃针织布280g 。第二层：15mm厚海绵 密度：25+／-1kg/m3 。第三层：无纺布克重30g／㎡ 。 面料底层 :第一层：280克针织布。 第二层：1000克静棉。第三层：无纺布克重30g／㎡ 。弹簧结构: 弹簧类型 2.1+2.1MM高碳钢6.2环独立袋装弹簧系统钢线拉力 1550-1700 N/m㎡ 抗拉标准 符合GBT0564-89 and GB4357-89 钢线表面处理 防蚀磷化处理 高温处理 高温脉冲电流热处理 钢线直径 2.1MM 弹簧口径：上中下口径55mm。弹簧高度 180MM（+/-5MM） 弹簧数量 2000MM×1800MM :651个弹簧。21排*31排   。边框: 边框线口径 5MM 边框拉力 1400-1500 N/m㎡ 抗拉标准 符合YB/5220-1993。全部材料工艺过程:1、 针织布280g。 2 、30mm厚海绵 密度：25+／-1kg/m3。 3 、无纺布克重30g／㎡ 。4 、20mm厚海绵 密度：35#超软。 5 、无纺布克重90g／㎡ 。6 、5mm环保白色硬质棉（450g／㎡）。 7、5mm环保白色硬质棉450g／张。 8、底层面料 包装 内层8C胶纸包装。
	12
	个
	1280
	15360
	[image: ]

	
	
	
	
	
	
	
	

	小  计
	
	
	
	
	
	100896 
	

	二楼高级标间（2间）

	1
	衣柜
	尺寸：1000*600*2800
1.基材：多层实木板
2.木皮：天然胡桃木皮+优质环保开放油漆（五底三面）；
3.含不锈钢挂衣杆；不含灯带                                             4.含行李凳
	2
	套
	2788
	5576
	[image: ]

	2
	水吧柜
	尺寸：550*850*600
1.基材：多层实木板
2.木皮：天然胡桃木皮+优质环保开放油漆（五底三面）
	2
	件
	833
	1666
	[image: ]

	3
	写字台+       迷你吧
	尺寸：4285*400*750
1.基材：多层实木板
2.木皮：天然胡桃木皮+优质环保开放油漆（五底三面）；
	2
	件
	3893
	7786
	[image: ]

	4
	休闲凳
	尺寸：570*520*850
架子：天然白蜡木
座包：优质西皮靠背座包
	2
	件
	646
	1292
	[image: ]

	5
	床头柜
	床箱尺寸：2100*1500*350
床屏木饰面：4870*12*1200
软包：1500*850*100
1.基材：12MM多层实木板
2.木皮：天然胡桃木皮+优质环保开放油漆（五底三面）
	4
	件
	400
	1600
	[image: 去掉小转盘 (1)]

	6
	床箱
	
	4
	件
	1003
	4012
	

	7
	床屏木饰面+软包
	
	4
	件
	1581
	6324
	

	8
	床垫
	材质： 床垫类型 2边款 2.1*2.1MM高碳钢6.2环独立袋装弹簧系统酒店床垫。                                                  面料:针织布料。面料面层 第一层：针织布280g 。第二层：1500克无胶蓬松绵。 第三层：2.5CM压缩高弹棉。 第四层：无纺布克重30g／㎡。 大边层: 第一层：阻燃针织布280g 。第二层：15mm厚海绵 密度：25+／-1kg/m3 。第三层：无纺布克重30g／㎡ 。 面料底层 :第一层：280克针织布。 第二层：1000克静棉。第三层：无纺布克重30g／㎡ 。弹簧结构: 弹簧类型 2.1+2.1MM高碳钢6.2环独立袋装弹簧系统钢线拉力 1550-1700 N/m㎡ 抗拉标准 符合GBT0564-89 and GB4357-89 钢线表面处理 防蚀磷化处理 高温处理 高温脉冲电流热处理 钢线直径 2.1MM 弹簧口径：上中下口径55mm。弹簧高度 180MM（+/-5MM） 弹簧数量 2000MM×1800MM :651个弹簧。21排*31排   。边框: 边框线口径 5MM 边框拉力 1400-1500 N/m㎡ 抗拉标准 符合YB/5220-1993。全部材料工艺过程:1、 针织布280g。 2 、30mm厚海绵 密度：25+／-1kg/m3。 3 、无纺布克重30g／㎡ 。4 、20mm厚海绵 密度：35#超软。 5 、无纺布克重90g／㎡ 。6 、5mm环保白色硬质棉（450g／㎡）。 7、5mm环保白色硬质棉450g／张。 8、底层面料 包装 内层8C胶纸包装。
	4
	个
	1280
	5120
	[image: ]

	
	
	
	
	
	
	
	

	小  计
	
	
	
	
	
	33376 
	

	户外家具

	1
	一楼院子      户外桌椅
	躺椅：常规
茶几：550*550
金丝黄檀木
	3
	套
	4403
	13209
	[image: ]

	2
	二楼阳台桌椅
	尺寸：圆600*6001+2
椅：白蜡木+高密度海绵+油蜡PU皮/布艺茶几：中纤板贴白蜡木皮桌面       白蜡木脚
	3
	套
	2788
	8364
	[image: ]

	3
	泳池边户外躺椅+伞
	2躺椅+1茶几D500*H550mm+1伞（2.7米）
躺床铝合金框架配特斯林网布，伞是铝合金框架，大理石底座，白色防水布料，茶几铝合金。
	2
	套
	4999
	9998
	[image: ]

	小  计
	
	
	
	
	
	31571 
	

	合  计
	
	349884 
	

	备注:
1、本清单中仅列出主要设备材料，所含其他辅助材料费用请在投标报价时综合考虑
2、本清单所列出所有设备均已综合考虑税运、安装费等;
3、本清单列出的清单工程量包含但不限于保证设备正常使用的所有工程量;
招标控制价：
小写:349884元，大写:叁拾肆万玖仟捌佰捌拾肆元整。

	

	

	

	



正本/副本



张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目家具
采购项目


投 标 文 件







投 标 人：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
日期：    年   月   日



目录

（1）投标函
（2）投标承诺汇总表及分项报价表
（3）货物/服务说明
（4）商务技术响应/偏离表
（5）法定代表人身份证明及授权委托书
（6）投标人基本情况表及资格审查资料
（7）投标人认为需要提供的其它资料





















1、 投标函
致：            (采购代理机构)：
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请，签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本二份，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
在此，签字代表宣布同意如下：
1、 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物、工程和服务投标总价为：小写：        ；大写：       。项目负责人：             ，联系电话：         。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交响应文件截止之日起 60 个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。
5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；
(3) 与招标人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
(4) 我公司与其他投标人（包括但不限于参与本项目的所有投标单位）不存在直接或间接的控股、管理关系，不存在隶属关系或同一实际控制人关系。
(5) 我公司未与其他投标人相互串通投标，未达成任何形式的协议或默契（如围标、陪标等），也未委托同一单位或个人办理投标事宜。
(6)我公司投标文件由我公司独立编制，未与其他投标人共享商业秘密或技术方案。
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                      
电话：                      

投标人名称(盖章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)：               
日期： 年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目采购活动止(后同)。

二、投标承诺汇总表
	投标人名称
	

	项目名称
	张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目家具采购项目

	项目负责人
	               姓名：

	投标报价（元）
	投标报价：小写：              元（大写：       ）

	交货与安装工期承诺
	合同签订后20日历天内货到并完成安装。具体时间根据项目主体施工的实际情况以采购人通知的时间为准，所有货品进场前提供样品或资质证明，经业主单位确认后，方可进场，采购人将提前告知制作与安装方。

	质量要求承诺
	合格

	质保期
	整体质保期为正式验收合格之日起12个月。部分设备的质保期与服务厂商承诺的质保期或国家、行业相关强制标准不一致的，以较长期限为准。

	付款方式
承诺
	全部货到现场，完成安装调试且预验收合格后乙方提供增值税专用发票支付合同金额的50%；试运行3个月且稳定运行后进行正式验收，正式验收合格后支付至合同金额的70%；经招标人审计后支付至合同结算金额的95%，余款5%作为质保金，在质保期满后15个工作日内（无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等）一次性付清余款（不计息）。

	其他
	响应招标文件要求



                 投标人公章：                        

法定代表人或其委托代理人签字：                        
年   月    日

1

分项价格表 

项目名称：                                               金额单位：元
	序号
	货物名称
	品牌
	规格
	参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	



报价金额合计：小写：                        大写：         
说明：
1、本表包含招标文件《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附投标承诺汇总表“报价”一致；栏目“单价”为全费用综合包干单价，本包含设备及材料购置、产品运输保险保管、安装调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。








三、货物/服务说明

投标人应根据采购需求编制货物说明/服务方案或服务大纲。格式自拟。



投标人名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日 期 ：  年  月  日


四、商务/技术响应/偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/技术条款
	投标文件的商务/技术条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、如无偏离，则必须注明无偏离。
2、除法律、法规和规章规定外，招标文件中所有条款均为实质性要求和条件，对其中任何一条的负偏离，在评标时将其视为投标无效。





投标人名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日 期 ：  年  月  日


五、法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名：      （法定代表人签字） 性别： 年龄：职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


	法人身份证（正面）
	法人身份证（背面）




                                    投标人：（盖单位章）
年   月  日 

[bookmark: _Toc193115823][bookmark: _Toc235592960][bookmark: _Toc281562938]注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。
2、提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和本人身份证原件。


授权委托书（如有）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


	法人身份证（正面）
	法人身份证（背面）

	代理人身份证（正面）
	代理人身份证（背面）



投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

授权委托代理人：（签字）

年月日
注：提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人授权委托人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明。

六、投标人基本情况表及资格审查资料
（1）投标人基本情况表
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	联系电话
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	统一信用代码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	



（2）供应商相关满足资格条件相关资料复印件。






1

19

七、投标人认为需要提供的其它资料

	27

26
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